{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Taul1","Taul2","Taul3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Taul1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":5,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["VAASAN KAUPUNKI                       ","EV akuston vianhaku- ja korjauslaitteet",null,null,"LIITE"]
[]
["Vamia","HANKINTATARJOUS",null," "]
["Teknologiapalvelut/Autoala"]
[]
[null,"Tarjoaja"]
[]
["Irrallisen akkumodulin varauksen purku/latauslaite","merkki ja malli"]
[null,"tuetut akkutyypit"]
[null,"jännitteen mittaustarkkuus"]
[null,"virran mittaustarkkuus"]
[null,"max latausvirta (A) ja teho (kW)"]
[null,"max purkuvirta (A) ja teho (kW)"]
[null,"kennojännitteen mittauskanavat (kpl)"]
[null,"modulin lämpötilojen mittauskanavat (kpl)"]
[null,"purku/lataus kennojännitteiden tulostus  kuvaajina (kyllä/ei)"]
[null,"näytön koko (\")"]
[]
["Irrallisen akkumodulin kennojen tasapainotuslaite","merkki ja malli"]
[null,"tuetut akkutyypit"]
[null,"jännitteen mittaustarkkuus"]
[null,"max latausvirta (A)"]
[null,"max purkuvirta (A)"]
[null,"kennojen tasapainotuskanavat (kpl)"]
[null,"modulin lämpötilojen mittauskanavat (kpl)"]
[null,"purku/lataus kennojännitteiden tulostus  kuvaajina (kyllä/ei)"]
[null,"näytön koko (\")"]
[]
["Akun sisäisen resistanssin mittalaite","merkki ja malli"]
[null,"tuetut akkutyypit"]
[null,"max jännite resistanssimittauksessa (V)"]
[null,"max virtapulssi mittauksessa (A)"]
[null,"max mitattavissa oleva jännite (V)"]
[null,"sis.resistanssin mittatarkkuus (µΩ)"]
[null,"resistanssin mittatarkkuus (µΩ)"]
[]
["Akkukotelon tiiveyden mittalaite","merkki ja malli"]
[null,"paineen tuotto kotelon vuototestauksessa (min-l-mbar)"]
[null,"paineen muutoksen mittatarkkuus (µbar)"]
[null,"suhteellisen paineen mitta-alue (mbar)"]
[null,"paineen tuotto jäähdytysjärjestelmän vuototestauksessa (min-l-mbar)"]
[null,"paineen muutoksen mittatarkkuus (mbar)"]
[null,"suhteellisen paineen mitta-alue (mbar)"]
[]
["Irrallisen akun järjestelmätesteri","merkki ja malli"]
[null,"kytkettävissä suoraan irtoakkuun (kyllä/ei)"]
[null,"irtoakun SOH/SOC lukema (kyllä/ei)"]
[null,"irtoakun kennojännite (kyllä/ei)"]
[null,"irtoakun kennolämpötila (kyllä/ei)"]
[null,"irtoakun kennovian tulkinta (kyllä/ei)"]
[]
["Diagnostiikkavaunu","merkki ja malli"]
[null,"näytön koko (\")"]
[null,"4-kanavainen oskilloskooppi"]
[null,"tietokone oskilloskoopille ja sis.res. mittalaitteelle (kyllä/ei)"]
[null,"mittalaitesarja oskilloskoopille (kyllä/ei)"]
[null,"12V akkulaturi (kyllä/ei)"]
[]
["Akun nostopyötä","merkki ja malli"]
[null,"kantavuus (kg)"]
[null,"nostokorkeus min-max (mm-mm)"]
[null,"nostopyödän kallistus (kyllä/ei)"]
[null,"kaukosäädin (kyllä/ei)"]
[null,"kannessa kiinnitysmahdollisuus adaptereille (kyllä/ei)"]
[]
["Laitteiden käyttökoulutuksen kesto","1. koulutuskerta (h)"]
[null,"2. koulutuskerta (h)"]
[]
["Takuu ammattikäytössä","(kk)"]
["Irrallisen akkumodulin varauksen purku/latauslaite","(kk)"]
["Irrallisen akkumodulin kennojen tasapainotuslaite (jos eri laite)","(kk)"]
["Akun sisäisen resistanssin mittalaite","(kk)"]
["Akkukotelon tiiveyden mittalaite","(kk)"]
["Irrallisen akun järjestelmätesteri","(kk)"]
["Diagnostiikkavaunu","(kk)"]
["Akun nostopyötä","(kk)"]
[]
[]
["Ylläpito"]
["Lähin valtuutettu huoltoliike","Yritys"]
[]
[]
["Tarjotusta laitteista on liitetty tarjoukseen tuote-esite, sisältäen kaikki oleelliset varusteet.","kyllä"]
[]
["HINTA: Vapaasti Vaasassa toimituskuluineen ja käyttökuntoon asennettuna",null,null,"€ , alv 0 %"]
[null,"Toimitusaika tilauksesta:",null,"vkoa"]
[]
[null,"Tarjoaja:"]
[null,"Y-tunnus"]
[null,"Osoite:"]
[null,"Postinumero:"]
[null,"Käsittelijä:"]
[null,"Puh."]
[null,"e-mail"]
[null,"e-mail, johon sähköinen tiedoksianto voidaan lähettää:"]
[null,"Päiväys ja allekirjoitus"]

{"sheet":"Taul2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Taul3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}